(가칭)동아대학교재활요양병원

통합의료정보시스템 구축사업 제안요청서

2018. 11.

목   차

Ⅰ. 사업 개요	1

Ⅱ. 병원 현황	4

Ⅲ. 사업 추진방안	5

Ⅳ. 제안요청 내용	8

Ⅴ. 물품내역 및 상세 사양	21

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업 개요

가. 사 업 명 : (가칭)동아대학교재활요양병원 통합의료정보시스템 구축사업

나. 사업추정금액 : 금419,500,000원 (부가세 포함)

※ 향후 의료기관 종별 전환시의 시스템 변경비용 제외금액

다. 사업기간 : 계약일 ~ 2019. 3.15. ※ 구축 및 사용자교육 완료

2. 추진배경 및 목적

가. 추진배경

(가칭)동아대학교재활요양병원은 신축 병원으로서 최신 IT기술이 반영된 통합의료정보시스템을 구축하여, 의료서비스의 경쟁력을 갖추고 지역거점 재활중심의 요양병원으로서의 역할을 수행하고자 함

나. 목적

1) 미래지향적 통합의료정보시스템 기반 구축

2) 환자에 대한 의료서비스 개선 및 의료의 질 향상

3) 사용자에 대한 정보이용 편의성 제공

4) 생산성 향상으로 인한 수익 증대

5) 경영관리의 효율성 도모

6) 동아대학교병원과의 진료정보 공유 및 협력병원 등 타기관과의 연계시스템 구축

7) 환자 개인정보보호를 위한 보안체계 구축

3. 사업범위

가. 의료정보시스템 구축

1) 전자의무기록시스템(EMR) 및 처방전달시스템(OCS) 구축

□ 진료의 편의를 위한 최신의 EMR 및 OCS 도입

□ 사용자에 대한 정보이용의 편의성 제공 및 진료업무의 생산성, 효율성 증대

□ 처방, 의무기록 등에 전자서명을 반영하여 전자문서화 구현

□ 환자평가표 작성 및 인증평가 지원

2) 의료영상저장전송시스템(PACS) 구축

□ 표준화된 이미지 처리를 통해 호환성 확보

□ 진료시 PACS 영상 정보조회 기능으로 효율적 진료업무 기능 제공

3) 전자동의서 구축

□ 다양한 양식 제공으로 Paperless 실현

나. 의료경영관리시스템 구축

1) 일반관리시스템 구축

□ 선진화되고 최적화된 인사/급여, 재무회계, 구매, 관재 등 병원 경영 및 관리에 필요한 일반관리시스템 구축

다. 정보연계 및 정보보호시스템 구축

1) 동아대학교병원 진료정보(진료기록, PACS, 검사결과) 공유 환경 구축

2) 주변 협력병원과의 진료협력(진료정보교류)시스템 및 타 기관과의 시스템 연동(DUR, 건강보험자격정보, 심평원 등)

3) 외부 의무기록 및 동의서 스캔 솔루션

라. 정보인프라 구축

1) 정보인프라 구축

□ 의료정보시스템 운영을 위한 안정적 정보 인프라(서버, 스토리지 등 H/W) 구축

□ 건물 신축공사에 포함되어 있으므로 유선 네트워크는 제외

2) 통합관제시스템 구축

□ Network, 서버, DBMS 등의 다양한 IT인프라에 대한 통합관제 제공

마. 홈페이지 구축

1) 인터넷 검색 서비스 등 고객 편의성 메뉴 등 일반적인 병원 홈페이지 메뉴 및 기능 제공

상기 사업범위는 우선협상대상자 선정 후 협상 및 계약 단계에서 협의결과에 따라 일부 조정될 수 있음

4. 추진일정

가. 제안공모 공고 : 2018. 11. 22.(목)

나. 제안공모 참가등록 및 제안서 접수 마감 : 2018. 12. 7.(금) 16:00

다. 제안발표 및 심사 : 2018. 12. 14.(금) 14:00 ~

※ 제안사별 제안발표시간은 제안서를 접수한 업체에 한해 개별 통지

라. 우선협상대상자 선정 : 2018. 12. 18.(화) 예정 ※ 개별 통지

Ⅱ. 병원 현황

1. 병원 현황 ※ 2018. 1. 28. 준공예정

가. 병 원 명 : (가칭)동아대학교재활요양병원

나. 위    치 : 부산광역시 서구 동대신동3가 1-22

다. 종    별 : 요양병원

라. 개설과목 : 재활의학과, 신경과, 정형외과, 내과, 가정의학과, 한방침구과, 한방각과 등 7개 과목 개설예정

마. 층    수 : 지하2층/지상11층(옥상층 포함)

바. 연 면 적 : 14,899.61㎡(4,507평)

사. 층별 주요시설

구 분	층 수	면적(㎡)	주요시설
옥상	지상 11층	140.12 (42.4평)	옥상정원 등
VIP병동	지상 10층	1,203.41 (364.0평)	병실(33병상), 의사실, 간호부, 데이룸, 간병인실 등
일반병동	지상 5~9층	1,283.24 (388.2평)	병실(각 층별 56병상), 의사실, 간호부, 데이룸, 샤워실, 간병인실 등
특수병동	지상 4층	1,267.01 (383.3평)	특수병실(18병상), 상담실, 간호부, 데이룸, 샤워실, 인공신장실, 중앙멸균실, 당직실, 간병인실 등
재활치료	지상 3층	1,252.61 (378.9평)	재활치료실(작업·기능·운동·열전기·인지·언어·ADL실), 탈의실 등
	지상 2층	1,250.23 (378.2평)	재활치료실, 다목적실, 근린생활시설 및 휴게공간 등
진료/행정	지상 1층	1,178.18 (356.4평)	진료실, 통합사무실, 약국 및 조제실, 처치 및 주사실, X-RAY실, 처치실, 접수/수납, 근린생활시설 등
주방/식당	지하 1층	1,229.87 (372.0평)	주방, 직원식당, 탈의실, 세탁실, 자원봉사자실, 각종 보관실 및 창고 등
시설/설비	지하 2층	955.48 (289.0평)	정화조, 공조실, 기계실, 전기실, 방재실, 물탱크실, 용역업체 공간(사무실, 휴게실, 샤워실) 등
총 계		14,899.61㎡ (4,507.13평)

아. 운영병상 : 331병상 예정

자. 인력 : 의사 포함 220명 예정

Ⅲ. 사업 추진방안

1. 추진 방향

가. 기본방향

1) 통합의료정보시스템 구축을 위한 기반을 구축한다.

2) 사용자 중심의 업무적 측면을 충분히 고려하여 전체 시스템을 구축한다.

3) 시스템 구성에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 등은 운영단계의 위험성을 최소화하기 위해 타병원에 구축되어 안정성을 인정받은 제품이어야 한다.

나. Software

1) 전산 운영인력 및 운영체제 의존도를 최소화하여 운영체제 업그레이드에도 프로그램 영향도가 최소화되도록 시스템을 구축한다.

2) 저장된 데이터 손실 등을 최소화하기 위해 관계형 데이터베이스시스템(RDBMS)를 도입한다.

3) Application Software는 Package 방식으로 구축하며, 사용자의 요구사항을 적극 반영하여 구축한다. 또한, 본 병원의 정보화 사업의 목적을 효과적으로 달성하며, 유지보수 및 관리의 용이성을 고려하여 구축한다.

4) 상용 Software는 최신의 정보기술개념을 구비하고, 신뢰성과 생산성이 높으며, 범용적인 제품을 도입한다.

5) 동아대학교병원과의 정보공유가 원활 할 수 있도록 정보공유방안을 제시하여야 하며, 협력병원과의 진료정보공유시스템구축을 구축한다.

다. Hardware

1) 모든 Hardware는 성능 및 확장성이 충분하고, 국가 및 국제 표준을 준수하여 호환성이 보장되며 향후 A/S 및 Upgrade에 문제가 없는 제품을 도입한다.

2) 시스템 구성은 365일 24시간 안정적인 무중단 시스템(무정지/무장애 시스템)을 목표로, 서버 이중화 구성이 되도록 구축하여 다운타임 없이 향후 확장 및 Upgrade가 가능하도록 구축한다.

3) 본 병원의 정보화 사업 완료 후 5년 이내에 용량 부족 등으로 인하여 처리 불가나 지연이 발생하지 않도록 구축한다.

4) 병원에서 사용 중인 각종 의료장비와 인터페이스가 원활히 이루어져야 한다.

라. Network

1) 유선네트워크 및 백본은 건물 공사에 포함되어 있으므로 본 사업에서 제외한다.

2) 네트워크를 원활하게 운영하기 위한 추가 장비 및 소프트웨어는 반드시 제안되어야 한다.

마. 개인정보보호법 관련 보안

1) 개인정보보호법에 관련하여 DB 암호화 구축을 적용하여야 하며 이에 따른 성능 저하는 최소화되어야 한다.

2) 내부 보안을 위하여 PC(Client) 보안 Solution을 도입하여 보안에 만전을 기한다.

3) 바이러스 방지 대책을 제시하고 단계별 대응방안을 마련한다.

4) 명시되지 않은 세부 보안 정책들은 공공기관의 보안 정책을 준한다.

바. 서버실 전원장치 구축

1) 전산실 내의 전산설비(서버, 스토리지, 네트워크 등)현황을 감안하여 안정적인 전원공급이 될 수 있도록 무정전전원시스템(UPS)을 구축한다.

2. 특기 사항

가. Package 기반 시스템

1) 일반적인 재활요양병원 표준 업무를 적용한 Package 기반 시스템을 제안한다.

2) 동아대학교병원 진료정보공유에 대한 시스템은 동아대학교병원 소속직원과의 협의를 통해 제안사가 직접 프로그램을 작성하여야 한다.

나. 의료기관 종별 전환시 시스템 변경

1) (가칭)동아대학교재활요양병원은 회복기 재활환자를 중점대상환자군으로 계획하고 있고, 개원 후 정부의 「재활의료기관 본사업」 방침 결정에 따라 의료기관 종별을 요양병원에서 병원(급성기)으로 전환될 수 있으며,

2) 향후 의료기관 종별이 전환될 경우의 기구축 통합의료시스템 변경에 대하여 구체적인 방안을 별도 제안한다. 단, 변경 후의 시스템(S/W, H/W 포함)은 운용에 있어 어떠한 장애나 성능 저하가 없어야 하며 신규 구축시와 동등한 품질수준이 확보되어야 한다.

Ⅳ. 제안요청 내용

1. 시스템 구성 내역

가. HIS(요양병원정보시스템)

나. OCS/EMR/PACS, 경영통계 진료(처방, 기록), 제증명, 원무/보험(입원,외래), 구매/재고, 인사/급여, 회계/재무/예산, 경영정보, 사회사업, 간호, 영양, 약국, 영상의학, 재활치료(인지기능검사 포함),  인증평가대비, 환자평가표, 진료정보교류(협력병원), 동아대학교병원 진료정보(기록, PACS, 검사결과) 공유

다. 기타 본 병원에 적합한 시스템 추가 제안 가능

라. 위의 가, 나 항에 언급한 이외의 시스템이 요양병원운영에 필요한 경우 반드시 추가로 제안

마. 시스템 구성은 협상 및 계약 단계에서 협의결과에 따라 일부 조정(사업범위조정) 가능

- 업무범위, 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크, 솔루션 등

바. 개원 후 정부의 「재활의료기관 본사업」 정책방침에 따라 (가칭)동아대학교재활요양병원의 의료기관 종별이 요양병원에서 병원(급성기)으로 전환될 수 있으며, 종별 전환시의 시스템 변경방안[변경방식(신규 구축 또는 수정), 비용, 소요기간 등]을 반드시 별도 제안하여야 함

2. 개발대상 업무내역 및 구성요건

가. 일반 사항

1) [공통적용] 본 내용은 사업과 관련된 모든 세부 사업에 공통으로 적용한다.

2) [신의와 성실] 모든 제안내용은 신의와 성실을 바탕으로 제안해야 하며, 필요시 제안서에 포함된 정보를 구체적으로 입증할 수 있는 자료를 제공할 수 있어야 한다.

3) [제안변경] 제안요청서에 누락된 업무 또는 제안서에 제시하지 않은 업무도 사업 시행 시 학교법인 동아학숙(이하 ‘발주자’)의 요청에 따라 변경 및 조정해야 한다.

4) [현지실사] 제안내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지실사, 시연평가를 할 수 있으며, 이 경우 제안업체는 이에 응해야 한다.

5) [일괄계약] 사업에 필요한 모든 제안내용은 발주기관이 제시한 조건에 충족한 소프트웨어사업자(이하 ‘공급사’)에 의해 일괄 제안한다.

나. 인력 부문

1) 프로젝트 관리자(Project Manager ; PM)와 주요 부문별 프로젝트 리더(Part Leader ; PL) 등 구축 투입 인력은 사업 기간 동안 발주기관이 지정한 장소에 상주하는 것을 원칙으로 한다.

2) 인력조건으로 PM은 요양병원 의료정보시스템 개발 분야에 3년 이상 경력자로서 자세한 경력을 명시하여야 한다.(경력사항은 제안서에 필히 포함)

3) 투입할 인력에 대한 이력 및 구체적인 활용방안을 제시하고, 단계별 구축 일정과 그에 필요한 소요인력을 제시하여야 한다.

4) 투입 인력의 교체 시에는 요양병원과 협의하여 조정하며 PM의 변경은 원칙적으로 불가하나 요양병원의 승인을 받을 경우는 가능하다.

5) 과업을 수행하기 위하여 투입되는 인력의 업무수행 조직도와 투입예정표를 작성하여 제출하고 사전승인을 받아야 하며, 승인된 업무수행 조직도와 투입예정표에 따라서 인력을 투입해야 한다.

6) 요양병원은 투입된 기술자가 당해 과업 업무수행에 적합하지 아니하다고 인정되는 경우 교체를 요구할 수 있으며, 제안사는 즉시 이에 응하여 자격 및 경력 면에서 동급 이상의 전문가를 배치하여야 한다.

다. 업무 및 기술 영역

1) 주요 고려사항

가) 본 사업의 목표를 정확히 이해하고 최적의 방안을 제시하여야 한다.

나) 본 사업에 적용될 기술은 반드시 검증된 기술이어야 하며, 발주자가 요구할 경우 제안업체는 국내에서 제안업체가 적용한 실례를 보여줄 수 있어야 한다.

다) 의료정보시스템 구축은 요양병원 업무 전체를 전산화 하고자 하는 것이며 그 중 대표적인 업무만을 나열한 것이므로, 업무범위에 일부 누락이 있을 수 있으며, 원활한 업무를 위하여 필요하다고 인정 시 업무범위에 포함하여 제안하여야 한다.

2) 시스템 구현 기본방향

가) 제안시스템은 운영체제 의존성을 최소화시켜 확장성과 운영체제 호환성을 최대한 보장해야 한다.

나) 안정적이고 시스템 가용성을 확보한 이중화 시스템으로 구현되어야 한다. 특히, 주전산기(Server) 2대중 어느 1대에서 장애가 발생하더라도 나머지 1대가 자동으로 장애를 감지하여 업무를 중단 없이 처리할 수 있는 무정지 시스템 구현 방법에 대해서는 구체적으로 기술한다.

다) 국가 및 국제 표준을 준수하여 호환성이 보장되어야 한다.

라) 모든 Hardware는 성능 및 확장성이 충분하고, 최신의 정보기술개념을 구비하고, 신뢰성이 높으며, 범용적인 제품으로 교육, A/S 및 Upgrade에 문제가 없어야 한다.

마) 상용 Software와 Application Software는 최신의 정보기술개념을 구비한 정식 버전이어야 하고, 신뢰성과 생산성이 높으며, 범용적인 제품으로 교육 및 Upgrade에 문제가 없어야 한다.

바) 사용자들의 편의성을 고려하여 구현되어야 하며, 의료환경 변화에 유연하게 대응할 수 있는 시스템으로 구현되어야 한다.

사) 빠른 응답시간(Response Time)을 보장해야 한다.

아) 사용 허가자 외 불법 사용자에 대한 제어 체제를 비롯한 충분한 보안 System이 마련되어야 한다. 내부 및 외부로부터의 불법 침입 방지 방안에 대해 구체적으로 기술하여야 한다.

자) 본 병원의 통합의료정보시스템 구축사업 완료 후 병원의 규모가 현재 계획과 동일하다는 가정하에 5년 이내에 용량 부족 등으로 인하여 처리 불가나 지연이 발생하지 않도록 용량과 각종 Software를 충분히 고려하여 본 병원에서 제시한 요구 기준 이외에 필요한 모든 것을 일괄 제안하여야 한다.

차) EMR 전자 인증 운영에 필요한 S/W 및 H/W 를 포함하여 제안하며, 전자 인증 솔루션이 없는 경우 시스템을 도입할 수 있는 기반의 시스템으로 제안하여야 하며, 향후 도입 방법을 구체적으로 기술한다.

3) Application Software 부문

가) 공통사항

(1) 정보에 대한 접근 정도, 보안 수준 등에 따라 편리하게 입력, 검색, 관리할 수 있는 방법을 제안하여야 한다.

(2) 입력 체계에 있어서 사용자의 부담을 최소화하는 방법을 제안하여야 한다.

(3) Application Software의 기술적 측면과 사용자 측면의 문서화를 통하여 향후 관리 및 교육의 용이성이 제공되어야 한다.

(4) 시스템 보안 및 유지보수를 위해 효과적인 로그 관리 체계가 구축되어야 한다.

(5) 개발 도구는 최신의 정보기술개념을 구비하여야 하고, 신뢰성과 개발 생산성이 높아야 하며, Application Software 유지보수가 용이한 범용적인 것을 제안하여야 한다.

(6) Application Software의 기술적 측면과 사용자 측면의 문서화를 통하여 향후 관리 및 교육의 용이성이 제공되어야 한다.

(7) 시스템 보안 및 유지보수를 위해 효과적인 로그 관리 체계가 구축되어야 한다.

(8) 운영체제 업데이트로 인한 호환성 문제가 발생하지 않아야 한다.

(9) 보안 취약점 발생시 즉각적인 프로그램이 반영되어야 한다.

(10) 시스템 장애 및 프로그램 변경시 즉시 변경 배포 가능한 실시간 배포 시스템을 구축하여야 한다. 프로그램 배포시 다운타임은 발생하지 않아야 한다.

(11) 효과적인 시스템 구축을 위해 필요하다고 판단되는 경우 제안사는 S/W의 사양을 일부 변경하거나 추가 제안할 수 있다.

나) 업무부문

(1) 외래, 병동, 진료, 간호, 진료지원, 원무 등 전 과정을 지원하는 업무시스템을 제공되어야 한다.

(2) 재활병원에 준하는 업무 프로세스와 환자 관리가 반영되어야 한다.

① 재활처방과 기록 작성 편의성 제공

② 재활환자 스케줄 관리 적용

(3) 사용자 편의성 위주의 의무기록 서식 및 기록 관리가 제공되어야 한다.

(4) 미비기록 수정이력 추적관리 구현으로 미비기록의 효율적 관리방안이 제공되어야 한다.

(5) 작성된 동의서의 EMR 통합 서식 Viewer 조회 및 연계 되어야 한다.

(6) 환자평가표 작성 시 아래 기능이 반영되어야 한다.

① 작성환자, 미 작성환자 리스트 및 등급 표시

② 환자평가표 작성 시 실시간 등급관리 및 적용

③ 최근 작성된 평가등급 정보 표시

④ 진료기록, 간호기록 등의 의무기록을 근거로 한 연동

⑤ 이전 작성기록 복사 기능 적용

⑥ 환자평가표의 전월대비 비교분석 제공

(7) 요양병원 인증기준이 반영된 의료기관 인증평가 가이드를 제공한다.

(8) 요양병원 적정성 평가에 필요한 통계를 제공하여야 한다.

4) Hardware 부문

가) 의료정보시스템을 구축, 유지, 관리함에 있어 병원의 규모가 현재 계획과 동일하다는 가정하에 Hard Disk의 용량은 향후 5년 이내에 부족하지 않도록 충분한 용량을 제안하여야 한다.

나) 다수의 사용자가 통신 등의 업무를 수행함에 있어 장애가 발생하지 않도록 제안하여야 한다.

다) 향후 사용자의 증가를 충분히 고려하여 제안하여야 한다.

라) 구축된 시스템의 원활한 운영을 위하여 본 병원에서 제시한 장비 이외에 필요한 모든 것을 일괄 제안하여야 한다.

마) H/W, OS, RDBMS 등의 전체시스템 구성요소가 유기적으로 동작되어야 한다.

바) H/W, S/W 및 기타 개발 도구들은 특정 환경 및 조건에 제약을 받지 않는 확장성과 호환성을 가져야 한다.

사) 전체 H/W 구성도를 제안한다.

아) 사업 전체일정을 감안하여 장비도입 일정을 제안한다.

자) 시스템 가동 중에 주요부품(CPU, 메모리, I/O Slot 등)의 장애 자동감지 및 분리기능, 교체기능을 제공하도록 구성 방안(디스크, 전원공급장치, 냉각팬, I/O Adapter 등)을 제안한다.

5) DBMS(Database Management System) 부문

가) 구축된 자료에 대해 안전성 보장을 위한 백업 방법 및 도구를 제안하여야 한다.

나) 시스템 운영 중 데이터 파손 시 복구 정책을 제안하여야 한다.

다) 자료의 변동, 신규 구축 등에 관리자의 관리가 용이하도록 필요한 도구를 제안하여야 한다.

라) 입력된 자료는 어떠한 경우에도 삭제되지 않아야 한다.

마) DB 장애로 인한 시스템 장애를 최소화 하기 위해 무중단 시스템을 제안하여야 한다.

6) Network 부문

가) H/W, S/W의 최적화 설계로 Network Traffic 분산을 유도한다.

나) 네트워크의 운영관리를 위하여 관리 메뉴얼 및 NMS를 제안하여야 한다.

7) 개인정보호를 위한 보안 부문

가) 정보의 유출 및 변경의 가능성을 차단하는 등 데이터에 대한 보안 방법을 제안하여야 한다.

나) DB 암호화를 구축하여야 한다.

다) 사용자에 대한 보안대책(감시기능 등)을 제안하여야 한다.

라) Server의 Log 자료를 매일 점검 할 수 있는 방법을 제안하여야 한다.

8) 기타 시스템

가) PACS

(1) 구축 목적

사용자 중심의 편리성과 신뢰성 있는 시스템을 구축하고 최적의 진료환경에서 양질의 진료서비스 제공 및 관리의 생산성을 극대화하며 의료정보시스템과의 유연한 연계를 통하여 업무 효율성을 향상시키고자 함

(2) 시스템구현 기본방향

① PACS Server는 최신 운영체제를 근간으로 한 개방형환경(Open System)이어야 한다.

② 응용프로그램은 H/W에 독립적인 Open System이어야 한다.

③ 국가 및 국제 표준화를 준수하여 호환성이 보장 되어야한다.

④ 모든 하드웨어 및 소프트웨어는 정식버전으로 제안하여야 하며, Upgrade가 보장되어야 하고 A/S가 원활한 장비이어야 한다.

⑤ 다양한 사용자들이 사용하기 쉬운 형태(간단한 화면구성, 키보드와 마우스 모두 제어가 가능해야 함)로 구현되어야 한다.

⑥ 병원내의 다양한 요구를 충족시킬 수 있고 외적 변화요인에 유연하게 대응할 수 있는 시스템이어야 한다.

⑦ 응답시간(Response)시간이 짧아야 한다.

⑧ 사용 허가자 외 불법사용자에 대한 제어체제가 마련되어야 한다.

⑨ Backup이 가능한 시스템으로 구성하여야 한다.

⑩ 제안 시스템은 동아대학교병원 PACS 시스템과 원활한 정보 공유를 위해 동아대학교병원과 동일 버전으로 제안하여야 한다.

3. 산출물 관리 방안

가. 제안사는 프로젝트 추진과정에서 이루어져야 할 산출물의 종류 및 내역 등을 각 구축 단계별로 제출방법 및 부수와 함께 제시하여야 하며, 발주자의 확인을 받아야 한다.

나. 제시된 산출물의 세부내용에 대해서는 발주자와 협의하여 조정할 수 있다.

다. 산출물의 변경에 대해서는 버전관리를 수행하여야 하며, 개발 단계별 산출물을 발주자에게 제출하여야 한다.

※ 모든 산출물은 디지털 문서로 관리되고, 디렉토리 구성에 의한 접근이 용이하도록 구축되어야 한다.

라. 프로젝트 관리를 위해 문서화(Documentation)를 실시하여야 하며, 문서화는 프로젝트 추진계획에 따른 산출물을 기준으로 작성함을 원칙으로 하되, 산출물의 세부내용에 대해서는 주사업자와 협의하여 조정 할 수 있으나 이견이 있을 경우에는 발주자의 결정에 따라야 한다.

마. 본 사업범위에 포함된 모든 시스템에 대하여 사용자 지침서, 운영자 지침서 등 개발 및 운영에 필요한 산출물을 제공해야 하며, 제공의 형태는 문서를 기본으로 하되 발주자의 승인 하에 전자적 매체형태로도 제공할 수 있다.

바. 산출물은 개발 완료 및 개발 중인 응용 소프트웨어(Object, Source Code, Documentation, 구축자료, 설계서, 운용자 지침서, 사용자 지침서)를 포함하여야 한다.

사. 최종 완료보고서는 제안서 작성기준에 의거하여 작성된 모든 내용을 발주자와 협의하여 책자 제본 또는 3홀(hole) 좌철 바인더 형태로 10부를 제출하고, CD 1식으로 3매를 제출하여야 한다.

아. 최종 완료보고서는 정해진 기일(사업기간)까지 문서로 제출하여야 한다.

4. 시스템 운영조건

가. 제안된 모든 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영함을 기본으로 한다.

나. 시스템을 운영하기 위한 조직, 예산 등 관리대책을 제시하여야 한다.

다. 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 체계적이고 효과적인 백업 및 복구를 위한 방법을 제시해야 한다.

라. 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 대처방안을 제시해야 한다.

마. 시스템 구축 후 시스템 이용 및 관리 운영에 관한 전반적인 방안을 제시하여야 한다.

5. 교육지원조건

가. 교육훈련 내역

1) 제안사는 본 사업 완료 전까지 시스템 운영에 필요한 기술 교육을 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고 승인을 득하여야 하며, 교육 훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항이 포함되어야 한다.

2) 제안사는 시스템 설치 전 실무진을 대상으로 사전설명회를 실시해야 하며, 이에 대한 계획을 제시해야 한다.

3) 제안사는 본 사업 완료 전까지 교육에 따른 교재 및 소요경비는 제안사가 지원하도록 한다. 단, ON-SITE 교육인 경우 교육 장소는 발주자가 제공한다.

4) 교육내용에 대한 구체적인 사항은 발주자와 협의하여 진행해야 한다.

나. 교육주기 및 주기별 교육내용

1) 시스템 설치 후 세부 교육방법 및 실시횟수에 대해서는 발주자와 협의하여 제시해야 한다.

2) OS, 각종 응용 S/W, 각 시스템의 사용법 등에 대한 교육과 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 운영에 필요한 시스템 구성방법 및 장애 대처방법과 기타 시스템 운영에 관한 사항이 포함되어야 한다.

다. 교육훈련 중점항목

1) 교육훈련은 시스템 구축으로 변화되는 기술 환경을 쉽게 습득할 수 있도록 구성되어야 한다.

2) 단위시스템 구성 및 프로그램 체계를 이해하도록 하여 장애발생시 신속히 대처할 수 있도록 납품장비에 대한 구성, 관리, 장애복구 방법, 시스템 백업 등의 방법을 교육해야 한다.

라. 시점별 교육내용

1) 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 사업기간 내에 발주가가 교육 요구시 이에 응하여야 한다.

마. 대상자별 교육내용

1) 구체적인 교육계획 및 일정, 인원을 지원해야 한다.

2) 사용자에 대한 교육실시와 사용자 설명서 제작, 배포 등에 대한 계획을 구체적으로 제안하여야 한다.

3) 현업부서 및 실무담당자를 대상으로 운영 및 사무능력 향상을 위해 사업기간 내에 충분한 반복 교육을 실시해야 한다.

6. 기술지원 조건

가. 제안사는 시스템구축 및 운영과 관련된 기술이전을 위해 이전대상, 방법 등을 구체적으로 제시하여 실행하며 발주자는 이를 보완 요청할 수 있다.

나. 제안사는 시스템 설치 이후에도 관련분야의 정보에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응해야 한다.

다. 제안사는 시스템운영에 관한 전반적인 관리 매뉴얼 및 기술 자료를 제공 한다.

라. 제안요청서에 기술되지 않았다 하더라도 본 사업을 추진하는데 있어 필수적이라고 판단되는 기술 이전 사항은 제안범위에 포함하여 제안한다.

마. 기술지원과 기술이전 시 소요되는 모든 비용은 제안사가 부담해야 한다.

바. 제안사는 시스템의 모든 장비에 관한 기술이전을 지원해야 한다.

사. 본 기술지원 요건은 상호합의에 따른 유·무상하자보수 조건에 따른다.

아. 주요장비는 원활한 안정적 지원을 위하여 “제조사 기술지원 확약서”를 제출한다.

7. 유지보수 조건

가. 일반사항

1) “하자”라 함은 본건 위탁의 결과물이 갖추어야 할 정상적인 기능, 수량, 외관, 품질 등이 결여된 것을 의미하고“하자보수”라 함은“본건 위탁”의 결과물에서 발견된 하자를 보완, 수정하여 정상적인 기능, 수량, 외관, 품질 등을 갖추도록 하는 일련의 작업을 의미한다. “유지보수”라 함은 “본건위탁”의 결과물의 간단한 기능변경, 사용방법 개선 또는 업그레이드를 의미한다.

2) 무상하자보수는 365일 24시간 상시운영체제의 일괄 정비보수 체계를 갖추어야 하며, 전체적인 시스템의 안정성을 고려하여 부문별로 총체적이고 탄력적으로 구성된 하자보수방안 및 계획을 제시해야 하며, 하자보수 계획에는 주요 부속품 리스트 목록이 포함되어야 한다.

3) 무상 하자보수 시점은 최종 검수 완료일이며, 기간은 하드웨어 3년, 응용 소프트웨어, 상용 소프트웨어 및 보안제품은 1년으로 하며, 그 외 상세요구조건에 명시된 기간을 우선한다.

4) 무상 하자보수는 H/W, S/W, 업무시스템을 포함하는 납품된 전체 시스템으로 한다.

5) 제안하는 모든 장비, 소프트웨어에 대한 충분한 유지보수 방안을 분야별로 구분하여 구체적으로 제시되어야 하며, 무상이 아닌 경우 비용부담 조건 등이 명시되어야 한다.

6) 주 전산시스템 및 주 저장장치, 보조저장장치의 유지보수는 시스템 공급사 기술자의 월 1회 정기현장 방문 점검 및 필요시 현장 방문 점검(on call)을 포함하여야 한다. 필요시 현장 방문 점검은 호출 후 1시간 이내에 현장에 도착할 수 있어야 한다.

7) 제안사는 유지보수 계획 및 유지보수 인력 명단, 유지보수 방법 등 제반서류를 제출하고, 유지보수 기간 중 내용변경이 불가피한 경우에는 재활요양병원과 사전 협의하여 변경해야 한다.

8) 유지보수 품목별 서비스 내용은 무상과 유상으로 나누어지며, 기준(연간 요율, 기간 포함), 내용, 범위 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

9) 무상유지보수 3년 이후 하드웨어 유지보수 요율은 도입가 기준 8% 이내로 본원에 제공하는 것에 대한 서버, 스토리지 제조사 확약서를 제출한다.

10) 제안하는 모든 장비의 설치 및 향후 유지보수 업체는 동일하여야 한다.

나. 안정화(운영) 인력

1) 재활요양병원 시스템의 안정화를 위해서 검수 후 상주 운영인력을 1개월간 계약 계획을 제안한다.(계약금액에 포함)

2) 운영유지보수 인력은 재활요양병원의 근무시간을 기준으로 한다.

3) 무상하자보수 기간 중에 운영단계의 안정화를 위해 시스템 개발에 참여한 인력의 수시지원을 요청할 수 있으며, 제안사는 이에 응해야 한다.

다. 장애대책 방안

1) 발생 가능한 장애 요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 각 유형별로 복구방안, 복구시간 및 예방대책을 제시한다.

2) 제안사는 각종 장애발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 유지보수를 보장하기 위하여 H/W, S/W에 대한 기술지원부서 및 전문 인력을 확보하고 있어야 하며, 그에 대한 구체적인 조직 구성 및 인원현황을 제출하여야 한다.

3) 주요장비(서버, 스토리지 등)의 장애 발생 시 호출 후 1시간 이내 현장에 도착하여야 하며, 도착 후 4시간 이내 단순장애 복구, 8시간 이내 부품 교체를 통한 완전한 장애 복구를 원칙으로 하며, 이를 수행하기 위한 구체적인 유지보수 지원 계획을 제출하여야 한다.

4) 시스템의 최적 운용방안 및 응급처리 방안 등에 대한 상세한 장애대책을 제출해야 한다.

5) 단종 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품으로 지속운영을 위한 대책을 강구 제안하여야 한다.

라. 안전․신뢰성 및 보안성

1) 제안사는 무상하자보수 기간 중의 원활한 정비지원을 위하여 제안한 주요장비에 대해 장비생산업체가 인정하는 정비능력을 보유해야 한다(단, 위 사항을 제안할 수 없을 경우 적절한 대체방안을 제시해야 한다)

2) 공급된 H/W 및 S/W의 향후 업그레이드 및 배포에 대한 보증을 명시하여야 한다.

3) H/W(서버, 스토리지 등)의 안정적 공급 및 지원을 위하여“제조사 물품공급확약서”를 제출한다.

4) 무상하자보수 기간 동안 최소 월 1회 이상 예방정비를 실시하며, 예방정비를 실시할 경우 제안사는 재활요양병원과 사전 협의하여 업무에 지장을 주지 않아야 된다.

5) 예방정비를 실시함에 있어 정비에 필요한 시스템의 요소별 시험부문 및 점검내역서 결과를 재활요양병원에 서면으로 제출해야 한다.

6) 상용 S/W(OS 등)가 검수 후 1년 이내에 업그레이드 되는 경우 발주자의 요구에 의하여 변경된 S/W를 무상으로 제공하고 시스템의 정지 없이 정상 가동될 수 있도록 하여야 한다.

7) 시스템 관련 무상하자 보수기간 중 시스템의 장소설치 변경이나, 규정변경으로 인한 H/W, S/W의 변경(수정), 보완 설치 프로그램(O/S Upgrade) 신규개발 및 변경 보급 시 적극적으로 무상 지원한다.

8. 기타 사항

가. 상기 제안요청 내용 외에 이 사업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항을 제시할 수 있다.

나. 시스템 운영자, 일반사용자에 대한 교육지원 내용을 제안내용에 포함하여야 한다.

다. 제안사는 본 사업 수행 중 취득한 내용에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 보안을 준수하여야 하며, 본 사업에 참여하는 모든 인원은 별도양식에 의한 보안 각서를 반드시 제출하여야 한다.

Ⅴ. 물품내역 및 상세 사양

1. EMR/PACS 서버

품 목	사 양	수량
EMR/PACS 서버	○ 폼 팩터 : 2U 랙형 서버 ○ CPU - Intel Xeon 16-core 2.1GHz x 1EA 이상 제공, 최대 2CPU 이상 지원 ○ 메모리 - 64GB (DDR4 이상) 이상 제공, 최대 3TB 이상 지원 ○ 내장 디스크 - 2.5“ 600GB 10K SAS x 4EA 이상 제공, 최대 16개 이상 지원 ○ RAID 컨트롤러 - 하드웨어 기반의 RAID 컨트롤러 장착 (12Gb SAS/SATA) - RAID 컨트롤러 Cache 메모리 2GB 이상 제공, RAID 0/1, 5, 6 지원 ○ 네트워크 : 1GbE 4-port 이상 제공 ○ HBA: 16Gb FC Dual-port PCIe HBA 1개 이상 제공 ○ 전원장치 : 전원장치 이중화 제공 ○ 운영체제 : Centos ○ 기타사항 - 이중화(HA) 구성으로 구축 하여야 한다. - 무상하자보증기간 : 검수 후 3년 - 제조사 제품공급 및 기술지원확약서 제출 - 제안 제조사 : HP, DELL, LENOVO	2식

2. 상용 소프트웨어

품 목	사 양	수량
데이터 베이스	○ 오라클 데이터베이스 Standard Editon 2 - 1 PL 라이선스 - HA (이중화 구성) ○ 기타사항 - 무상하자보증기간 : 검수 후 1년	1식
백업 소프트웨어	○ Acronis Backup v12.x for 리눅스 Server - OS 및 Data 백업 (이미지 백업) - 디스크, 파티션, 폴더, 파일 단위 백업 및 복구 - 스케쥴 백업 (전체, 증분, 차등 백업 지원) ○ 기타사항 - 무상하자보증기간 : 검수 후 1년	2식

3. 통합스토리지

품 목	사 양	수량
통합 스토리지	○ 컨트롤러 : 이중화 제공 (Active/Active 구성) ○ Cache 메모리 - 128GB 이상 제공, 전원 장애 시 Cache 데이터 보호기능 제공 ○ 디스크 - 1.2TB 10K SAS x 17EA 이상 제공 (RAID5 기준, SPARE 포함, 가용용량 14TB 이상 제공) - 최대 250개 이상 지원, RAID 0/1, 5, 6 지원 및 혼용 구성 가능 - Global Spare Disk 지원 ○ 호스트 인터페이스 - 16Gb FC 8-port 이상 제공, 최대 16-port 이상 지원 - iSCSI 지원 가능 ○ 디스크 인터페이스 - 12Gbps SAS 이상 제공, 총 대역폭 96Gbps 이상 제공 ○ 전원장치 : 전원장치 이중화 제공 ○ 주요 기능 - Thin Provisioning 기능 제공 - 접속 서버에 대한 Multi-Path 기능 지원 - 스토리지 내부복제 기능 제공 - 컨트롤러 기반의 이기종 스토리지 가상화 솔루션 지원 - 장애 시 SMS 전송 기능 제공의 암호화 인증(CD-Key, USB, OTP 등) 또는 유사 인증기능 제공 - GUI 기반의 관리 툴 제공 - AIX, HP-UX, Solaris, Windows 등 다양한 OS지원 - 원활한 유지보수를 위해 OEM, ODM 제품 제외 ○ 기타사항 - 무상하자보증기간 : 검수 후 3년 - 제조사 제품공급 및 기술지원확약서 제출 - 제안 제조사 : HITACHI, EMC	1식

4. NAS 백업 스토리지

품 목	사 양	수량
NAS 백업 스토리지	○ 컨트롤러 - CPU : 4-core 2.4GHz 이상 - MEM : 2GB 이상, 최대 16GB 이상 지원 ○ 디스크 - 3.5“ 6TB 7.2K SATA x 4EA 이상 제공, 최대 8개 이상 지원 - RAID 0/1, 5, 6 지원 ○ 네트워크 : 1GbE 4-port 이상 제공 ○ 전원장치 : 전원장치 이중화 제공 ○ 주요 기능 - 스냅샷 기능 제공 - GUI 기반의 관리 툴 제공 ○ 기타사항 - 랙형 NAS 스토리지 - 무상하자보증기간 : 검수 후 3년	2식

5. UTM(방화벽,IPS,VPN)

품 목	사 양	수량
UTM	○ 기본 기능 요구 사항 - IT보안인증사무국으로부터 침입차단시스템 보안요구사항 EAL4 등급의 CC인증을 획득한 제품. - 국가 공인기관으로부터 IPv6 전용 인증을 획득한 제품. - 검증필 암호 모듈 탑재. ○ 네트워크 요구 사항 - Route 모드/ Bridge 모드 구성 지원. - 하드웨어 장애 / S/W 장애 시, 네트워크의 가용성을 보장하기 위해 Bypass 기능 지원. - L2/ L3 스위치 기반 Active-Active/ Active-Standby High-Availability 구성 지원. - 네트워크 가용성 보장 및 대역폭 확대를 위한 Link Aggregation 지원. ○ 방화벽 기능 - 정책 수에 관계없이 일정한 독립적인 성능 지원. - 정책에 적용받지 않는 예외 네트워크 지정 기능을 지원. - 1일/ 1주일/ 1개월/ 2개월/ 3개월 간 정책 Hit-Count 통계 정보를 실시간으로 제공. - 기간으로 설정된 만료 예정 정책에 대한 검색 기능 지원. - 암호화된 애플리케이션 제어, IPS 트래픽 인지. ○ 관리적 부문 요구사항 - Web 기반의 HTTPS 접속 환경 제공 및 사용자 중심의 GUI를 통한 관리 기능 지원. - 관리자 별 보안 기능을 지정하여 사용할 수 있는 기능 지원. - 스케줄 기반 설정 자동백업 기능 지원. - 관리자 별 로그인 실패 횟수 초과 시, 관리자 계정 잠금 기능 지원. ○ IPS 및 DDoS 기능 - 최신 보안 위협에 대한 실시간 탐지 및 신속한 대응 체계 제공 - 1,000만 대 이상의 최신 보안위협 탐지 센서 및 클라우드 기반 중앙 집중형 분석/ 대응 시스템 보유 - 최신 APT공격에 사용되어진 해킹 툴 및 악성코드에 대한 탐지/제어 시그니처 제공 ○ VPN 기능(SSL VPN) - SSL VPN 접속 PC의 사전 보안점검 기능 지원(PC 방화벽 설치로 해킹 툴 탐지/ 안티키로거(Anti-Keylogger) 설치로 정보유출 방지) ○ H/W 요구 사항 - CPU : 4-core 2.4GHz 이상 - RAM：8GB 이상 - CF : 4GB 이상 - HDD : 1TB 이상 (또는 SSD 240GB 이상) - 인터페이스 : 10/100/1000 Base-T * 8 이상, 1G Base-X * 2 이상	1식

6. 통합 접근제어 시스템

품 목	사 양	수량
통합 접근제어 시스템	○ 접근제어 기능 - 가상계정, DB 계정 및 사용자 IP, AP, 날짜/시간대별 접근제어 가능 - Telnet, FTP, SSH 접근 제어 가능 - 전용 Client 툴 이외의 모든 접속 차단(ex. Toad, Sqlplus 차단) - DB접근제어를 통하지 않는 사용자의 DB접속 차단 기능 제공 (Sniffing, Server Agent 방식 모두 제공) ○ 권한제어 기능 - IP, User ID, 어플리케이션, Table, SQL Command 별 보안정책 설정 - 주요 테이블의 결과값 용량이 특정 용량 이상 시 전송 차단 기능 제공 ○ 감사 및 로깅 기능 - 사용자 정보 및 사용 어플리케이션, 접속 시간, 쿼리, 결과값 등에 대한 정보 실시간 로깅 - Telnet 명령에 대한 모든 작업 감사기록 제공 - Windows 터미널 서비스의 작업 내역 기록 기능 - Windows 터미널 작업 내역에 대한 조회 및 재생 기능 ○ Console 직접 접근에 대한 감사 및 접근/명령어 통제 기능 제공 ○ 윈도우 원격접속에 대한 접근제어/화면감사/행위기반 검색 기능 제공 ○ 전구간 암호화 통신 기능 - 전구간(사용자↔보안장비↔보안대상서버) 암호화 통신 기능 제공 ○ 우회 접속 차단 기능 - 보안 Gateway 장비를 통하지 않는 서비스 접속에 대해 차단 할 수 있는 Server Agent 모듈 제공 ○ 우회 접속 차단 기능 - 보안 Gateway 장비를 통하지 않는 서비스 접속에 대해 차단 할 수 있는 Server Agent 모듈 제공 ○ DB와 서버 시스템 로그를 단일장비에서 로깅하여야 함 ○ 다양한 DBMS 지원(Oracle, MS-SQL, DB2, Sybase, Tibero, Informix, Altibase 등) ○ 설치 및 구성형태 - 게이트웨이(In-Line, Proxy) 스니핑, 에이전트 방식을 모두 지원하여야 하고, 내부 업무환경 변화에 따라 구성변경 지원 ○ 국정원 CC 및 GS 인증 제품 ○ 라이선스 - DB 라이선스 : 16-core - 서버 라이선스 : 2EA ○ 하드웨어 사양 - CPU : Intel 4-core 2.4GHz x 1EA 이상 - Memory : 8GB 이상 - HDD : 1TB 이상 - NIC : 1GbE 4-port 이상 - Rack Type	1식

7. DB 암호화 시스템

품 목	사 양	수량
DB 암호화 시스템	○ 다양한 DBMS(Oracle, MS-SQL, Tibero, Cuburid, DB2, Sybase 등) 의 암호화 지원 ○ Plug-In, API, Hybrid 등 다양한 암호화 방식 지원 ○ 국내외 표준 암호알고리즘 지원(SEED, ARIA, DES, AES, HASH) ○ 어플리케이션의 수정 없이 컬럼 단위의 선택적 암호화 기능 제공 ○ Index 컬럼에 대한 암호화 지원(일치 검색, 범위 검색) ○ API 암호화 시 다양한 C, C++, JAVA 암복호화 라이브러리 제공 ○ 제품 인증 - 국가정보원 인증 암호화 알고리즘 사용 제품 - GS 인증 솔루션 ○ 라이선스 : 16core 이상	1식

8. 서버 랙 및 KVM 콘솔

품 목	사 양	수량
서버 랙 및 KVM 콘솔	○ 서버 랙 - 42U Standard 서버 랙 (색상 : 검정) - 전/후면 도어 : 천공구조 - 파워 스위치 : 14구 (220V/15A) x 2개 이상 ○ KVM 콘솔 - 19인치 LCD, 8-port KVM, 키보드/마우스 일체형, 랙 장착형 - KVM 케이블 8개 포함 ○ 기타사항 - 무상하자보증기간 : 검수 후 1년	1식

9. 서버보안

품 목	사 양	수량
서버보안	○ UNIX, Linux, Windows 시스템 모두에 동일한 강제적 접근통제 정책을 적용할 수 있어야 함 ○ 서버기종, CPU처리성능, Core수, 사용자 수 등에 제한 없이 사용 가능하 여야 함 ○ MLS(Multiple Level Security)를 지원하여 사용자 계정의 보안등급에 따라 사용자간의 SU를 통제하는 기능을 제공해야 함 ○ 사용자 계정의 보안 등급이 프로세스에 상속되어야 하며 상속된 보안등급 에 따른 프로세스의 Kill 통제가 이루어 져야 함 ○ 파일접근통제 정책 수립 시 주체정보로 운영체제의 그룹/계정, 보안그룹, 보안역할 등을 사용하여 다양한 접근통제 정책 수립을 지원해야 함 ○ 서버방화벽은 네트워크 레벨에서 동작하여 Inbound/Outbound를 모두 통제 할 수 있어야 함 ○ 서버 방화벽은 포트스캔을 탐지할 수 있는 방화벽이어야 함 ○ 커널 레벨에서의 사용자 행위 세션로깅 및 응용레벨의 사용자 tty 모니터 링을 동시에 지원하는 이중추적기능을 제공해야 함 ○ 파일 접근 통제 정책 수립 시 특정 프로그램에 의한 접근만 허용할 수 있 는 기능 지원 ○ 상용 레포팅 툴 수준의 보고서 지원 ○ 통합관리 툴을 이용하여 서버의 선택과 정책의 유형에 대해 각각 일괄 또 는 개별적인 배포기능을 제공해야 함 ○ 통합관리 툴을 이용한 정책배포에 대해 이력관리기능을 제공해야 함 ○ 국정원 CC 및 GS 인증 제품	2식

10. UPS

품 목	사 양	수량
UPS	본체 ○ 용 량 : 10kVA ○ 입력 전압 : 1상 2선식 220V N상 ±10% ○ 출력 전압 : 1상 2선식 220V N상 ±2% ○ 백업시간 : 85% 부하시 60분 ○ 효 율 : 85% 이상 ○ 과부 하율 : 150% 에서 10 Sec 보상후 Bypass 전환 ○ ISO9001,14001 인증제품 (국산제품) ○ 전원장치 : 전원장치 이중화 제공 ○ Manual/Auto-Bypass 기능 제공	1식
	BATTERY ○ 무보수 밀폐형 MF 12V 100AH (수명 2~3년) ○ 외장형 BATTERY CASE 1조
	출력 분전반 ○ 약식 출력분전반 (출력공사 포함)